# Använda HAD-systemet

VARNING

Risk för skada

Om systemet rör sig på ett oväntat sätt, eller om reaktionskrafter tas upp på fel sätt, kan det leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- Kontrollera alltid att systemet är korrekt placerat på mutterskallen.

Böjning på uttaget minskar det installerade momentet för alla modeller.

Om operatören lägger en böjningsbelastning på uttaget (till exempel genom att inte hålla verktygets vikt och i stället låta verktyget hänga på skruvhuvudet) kommer den installerade momentnivån att reduceras. Även om verktyget mäter och rapporterar korrekt moment kommer förbandet inte att dras åt ordentligt. Denna inverkan är mer känslig vid låga målmoment.

## Gäller för: