# Betrieb des HAD-Systems

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Wenn sich das System unerwartet bewegt oder wenn Reaktionskräfte falsch aufgenommen werden, kann dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen.

- Überprüfen Sie stets, ob das System korrekt auf dem Kopf der Mutter aufsitzt.

Eine Biegung am Aufsatz verringert bei allen Modellen das installierte Drehmoment.

Wenn der Bediener an einem Aufsatz eine Biegelast anlegt (beispielsweise indem er nicht das Werkzeuggewicht hält und das Werkzeug am Schraubenkopf hängen lässt), verringert dies das installierte Drehmoment. Auch wenn das Werkzeug ein korrektes Drehmoment misst und zurückmeldet, ist die Verbindung nicht ordnungsgemäß angezogen. Dieser Effekt wirkt sich bei niedrigen Solldrehmomenten stärker aus.

## Gilt für: