# Ansicht Live-Ergebnisse

Die Seite Live-Ergebnisse ist nur verfügbar, wenn der STRwrench mit der integrierten Werkzeugsteuerung betrieben wird.

Klicken Sie auf das Ergebnissymbol () auf der unteren Leiste der Web-Benutzeroberfläche des STRwrench, um die Seite Live-Ergebnisse zu öffnen:

Position | Beschreibung
--- | ---
1 | Solldrehmoment.
2 | Drehmomentergebnis.
3 | Winkelergebnis.
4 | Sollwinkel.
5 | Ergebnisstatus.
6 | Bei einer NIO-Verschraubung werden detaillierte Informationen zum Status der nicht erfolgreichen Verschraubung bereitgestellt.
7 | Vom Barcodescanner gescannte VIN (Fahrgestellnummer).
8 | Vom Start bis zum Ende der Verschraubung verstrichene Zeit.
9 | Anzahl der abgeschlossenen Gruppen in der Sequenz.
10 | Name der Gruppensequenz.
11 | Gesamtzahl der Gruppen in der Sequenz.
12 | Ergebnis jeder abgeschlossenen Gruppe in der Sequenz: Eine laufende Gruppe wird weiß angezeigt. Eine IO-Gruppe wird grau mit umrandeter Nummer angezeigt. Eine NIO-Gruppe wird rot mit umrandeter und durchgestrichener Nummer angezeigt.
13 | Anzahl der ausgeführten Verschraubungen in der Gruppe.
14 | Name des Verschraubungsprogramms.
15 | Gesamtzahl der Verschraubungen in der Gruppe.
16 | Anzahl der ausgeführten Verschraubungen in der Gruppe: Eine IO-Verschraubung wird grau mit eingekreister Nummer angezeigt. Eine NIO-Verschraubung wird rot mit eingekreister und durchgestrichener Nummer angezeigt.

Klicken Sie auf die Pfeile auf beiden Seiten der Seite, um die Ansicht zu wechseln und das Diagramm der laufenden Verschraubung anzuzeigen.

Wenn Sie die Seite Live-Ergebnisse verlassen, wird die Live-Ergebnissitzung beendet und die Daten gelöscht.