# Rettungsmodus

Nach drei erfolglosen Neustarts schaltet das Werkzeug in den Rettungsmodus. In diesem Modus können Sie die Firmware aktualisieren und/oder Datenträgerverwaltung durchführen.

Softwareaktualisierungen im Rettungsmodus

1. Schließen Sie das Werkzeug an den USB-Anschluss des PCs an. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse 169.254.1.1 ein.

2. Rufen Sie in der Rettungsmodus-Benutzeroberfläche die Registerkarte Software-Update auf.

3. Wählen Sie das Dateisystem, das aktualisiert werden soll und suchen Sie nach der korrekten Datei.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Update.

5. Wechseln Sie zur Registerkarte Ein/Aus und führen Sie einen Systemneustart aus.

Datenträgerverwaltung im Rettungsmodus

1. Schließen Sie das Werkzeug an den USB-Anschluss des PCs an. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse 169.254.1.1 ein.

2. Rufen Sie in der Rettungsmodus-Benutzeroberfläche die Registerkarte Datenträgerverwaltung auf.

3. Wählen Sie, je nach Bedarf, Dateisystem reparieren oder Daten bereinigen aus.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Senden.

5. Wechseln Sie zur Registerkarte Ein/Aus und führen Sie einen Systemneustart aus.