# Mode secours

Après trois redémarrages infructueux, l'outil passe en Mode secours. Dans ce mode, il est possible de mettre à jour le firmware et/ou d'utiliser le gestionnaire de disque.

Mettre à jour le logiciel en Mode secours

1. Raccordez l’outil au port USB du PC. Ouvrez un navigateur web et saisissez l’adresse 169.254.1.1.

2. Dans l’interface utilisateur Mode secours, accédez à l’onglet Mise à jour du logiciel.

3. Sélectionnez le système de fichiers à mettre à jour et localisez le fichier correct.

4. Sélectionnez le bouton Mettre à jour.

5. Accédez à l’onglet Alimentation et redémarrez le système.

Utiliser le gestionnaire de disque en Mode secours

1. Raccordez l’outil au port USB du PC. Ouvrez un navigateur web et saisissez l’adresse 169.254.1.1.

2. Dans l’interface utilisateur Mode secours, accédez à l’onglet Gestionnaire de disque.

3. Choisissez de réparer le système de fichiers ou de nettoyer le données, le cas échéant.

4. Sélectionner le bouton Envoyer.

5. Accédez à l’onglet Alimentation et redémarrez le système.