# 存储的结果视图

该工具存储使用集成控制器或将 STRwrench 连接到 STpad 或 STpalm 执行的操作结果。

查看存储的结果

1. 转到主菜单中的报告，然后在左侧窗格中选择结果。

2. 选择查看所有结果。结果列表将显示关于以下内容的信息：

   - 日期：执行拧紧的日期和时间。

   - 拧紧程序：“拧紧程序”列显示“多步骤拧紧程序”名称或“批处序列”名称，后跟“批处序列”中的“拧紧程序”名称。

   - 结果：扭矩/角度结果。

   - 限值：“限值”列仅在用户设置“步骤监视器”或“步骤限制”（“步骤级别”）或“程序监视器”或“程序限制”（“多步骤程序”级别）时显示。

     步骤监视器、步骤限制、程序监视器和程序限制适用于最终扭矩和最终角度。

   - 详情：拧紧/拧松结果详情。

   - 轨迹复选框：通过选中轨迹复选框，相应结果将显示在同步轨迹结果视图中。

   标有红柱的结果状态为 NOK。有关 NOK 结果的说明，请参见 NOK 结果列表。

3. 在列表中选择一个结果进入轨迹结果视图。
   轨迹结果视图窗口将逐步显示拧紧寿命周期。
   当拧紧为 NOK 时，轨迹结果视图将显示引发它的步骤监视器或步骤限制。

在轨迹图的右上角，选择左箭头/右箭头以显示必要的轨迹图。
下列轨迹图可用：

- 扭矩/时间

- 扭矩/角度

- 角度/时间

在轨迹图上，可以放大/缩小、移动轨迹以及读取特定点的 x 轴和 y 轴值。
在轨迹图的左下角，可选择“+”放大、选择“-”缩小，或选择“正方形图标”将缩放级别重置回默认视图。

轨迹结果视图窗口的下部显示详细的步骤信息。

此部分内容

- 查看同步后的轨迹