# Information de scan du code-barres

Lorsque le STRwrench fonctionne avec un lot source configuré avec Méthode d'identifiant définie sur Chaînes, l'EHMI de la clé fournit des informations sur les codes-barres scannés.

Chaque fois qu'un code-barres est scanné, les éléments suivants sont disponibles sur l'EHMI :

- Chaîne scannée.

- OK / NOK : si le code-barres scanné est reconnu comme l'une des chaînes d'identifiants incluses dans le lot source, le mot OK s'affiche. S'il n'est pas reconnu, le mot NOK s'affiche.

- Compteur de scans : si plus d'une chaîne d'identifiant est incluse dans la source du lot, un compteur garde la trace des codes-barres scannés sur le nombre total de chaînes d'identifiants.