# 修订历史

发行号 | 修订日期 | 修订说明
--- | --- | ---
3.13 | 06-2025 | 新增内容： 开始使用：默认端口 使用拧紧选项卡：步骤限制。 使用配置选项卡：EHMI。 使用集成控制器工具选项卡：开放协议, 选择附件。 网络配置：将工具配置为无线接入点。 使用设置选项卡：HTTPS 的配置, 证书, 扩展日志记录配置. 服务器连接：配置远程日志记录连接。 更新内容： 许可证 更新软件版本。 使用集成控制器工具选项卡：维护。 配置无线客户端
3.11 | 02-2024 | 新增内容： 多步骤程序配置：添加多步骤程序, 删除多步骤程序。 拧紧步骤：AM - 手动拧松至目标角度。 步骤监视器：PrT - 有效扭矩。 扳手 EHMI 的源批次信息：条形码扫描信息。 配置工具 LED 行为：工具 LED。 配置 I/O 扩展模块。 配置多层警示灯。 : , , . 生产策略：扭矩（控制）/有效扭矩（监测）。 I/O 扩展模块和多层警示灯可用信号列表：I/O 扩展模块和多层警示灯信号 更新内容： 多步骤拧紧策略。 配置源拧紧（需要条形码）：源拧紧属性, 配置源拧紧。 批次序列设置（需要条形码）：批次序列设置。 启用 EHMI 上的仪表指示器：常规设置。
3.10 | 09-2023 | 新增内容： 拧紧步骤：YM - 手动拧紧至屈服点, RTP - 剩余扭矩/峰值, RTA - 剩余扭矩/角度. 生产策略：屈服点。 质量控制策略：屈服点（接头分析） 清除结果程序：执行出厂重置和清除结果。 实时结果视图：实时结果视图。 更新内容： 许可证类别（STRwrench 集成控制器生产，STRwrench 集成控制器质量）：许可证。 配置源拧紧（需要套筒/TAG 标识符）：源拧紧属性, 配置源拧紧。 启用键盘源：常规设置。 Power Focus 连接参数（STRwrench/STwrench 开关）：。 蓝牙配对程序：将 STRwrench 与 Power Focus 配对, 将 STRwrench 与 Stpad 配对, 将 STRwrench 与 Stpalm 配对. 存储结果（连接到 STpad/STpalm 时获得的结果包含在存储结果列表中）：存储的结果视图, 查看结果。
3.9 | 03-2023 | 新增内容： 如何将 STRwrench 连接到外部控制器：使用集成控制器工具选项卡,. 蓝牙连接到外部控制器的配对程序：将 STRwrench 与用于蓝牙连接的外部控制器配对, , , . 如何配置与 ToolsNet 和 Atlas Copco 许可证管理器的服务器连接：服务器连接, 配置许可证管理器连接, . 如何激活 PIN 功能：。 如何执行恢复出厂设置：执行出厂重置和清除结果。 质量控制策略（剩余扭矩/角度、剩余扭矩/峰值）：质量控制策略, 剩余扭矩/角度, 剩余扭矩/峰值. 更新内容： 策略参数：生产策略、扭矩、扭矩（控制）/角度（监测）、扭矩（监测）/角度（控制）、扭矩 + 角度、扭矩（控制）/角度（控制）“或”、扭矩（控制）/角度（控制）“与”、松开。 策略执行过程中的 LED 行为：生产策略、扭矩、扭矩（控制）/角度（监测）、扭矩（监测）/角度（控制）、扭矩 + 角度、扭矩（控制）/角度（控制）“或”、扭矩（控制）/角度（控制）“与”。
3.8 | 06-2022 | 新增内容： 用户界面主菜单和图标：主菜单, 图标。 如何创建一个拧紧程序：创建拧紧程序。 如何将任务分配给虚拟站点：将任务分配给虚拟站点。 多步骤拧紧策略的配置、拧紧程序属性、拧紧步骤和步骤监视器：使用拧紧选项卡, 多步骤拧紧策略, 多步骤配置用户界面, 拧紧程序属性, 拧紧步骤, TM - 手动拧紧至目标扭矩, AM - 手动拧紧至目标角度, T&AM – 手动拧紧至目标扭矩和角度, T|AM – 手动拧紧以达到目标扭矩或角度, 步骤监控器, A – 角度, LD- 拧松检测, T - 扭矩. 批次序列的配置：使用批次序列选项卡, 批次序列设置, 向批次序列添加新批次, 删除批次序列中的批次. 源拧紧的配置，如套筒选择器、TAG、开放协议：使用来源选项卡, 来源拧紧, 来源拧紧属性, 配置源拧紧, 来源批次, 配置来源批次, 有效位, 条形码字符串中要读取的重要位置, 组合标识符字符串, 已保存的位置. 启用/禁用 TAG 选择功能：常规设置。 如何配置套筒选择器：配置套筒选择器。 如何将配置分配给虚拟站点：虚拟站、更改许可证类型、将任务分配至虚拟站点、开放协议、选择附件。 新工具信息，如校准日期、成功拧紧次数、角度校正系数：维护。 工具智能应用模块：IAM。 如何配置蓝牙通信：配置蓝牙。 如何配置 ToolsTalk 通信：配置 ToolsTalk 连接。 设置扭矩单位：首选项。 如何安装/移除工具许可证：, 在工具上安装许可证, 从工具中删除许可证. 如何查看拧紧结果和同步轨迹：查看结果, 存储的结果视图, 查看同步后的轨迹.
3.7 | 02-2022 | 新增内容： 导出/导入拧紧程序、工具配置、事件、日志文件等信息：导出和导入配置, 导出的信息和文件格式。 拧松策略：松开。
3.6 | 06-2021 | 新增内容： 启用/禁用 TAG、振动、蜂鸣器、前 LED 等功能：常规设置。 标签管理TAG 信息。 拧紧策略：生产策略、扭矩、扭矩（控制）/角度（监测）、扭矩（监测）/角度（控制）、扭矩 + 角度、扭矩（控制）/角度（控制）“或”、扭矩（控制）/角度（控制）“与”。 加长件修正系数：加长件修正系数, , 如何计算角度校正.
1.0 | 03-2021 | 第一版。