# Rh-Rehit

Rh-Rehit validiert das Drehmoment innerhalb des Winkelfensters. Sollte das gemessene Drehmoment den festgelegten unteren Drehmomentschwellenwert, überschreiten, zeigt der Schlüssel die Fehlermeldung „Verbindung bereits verschraubt“ an.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Winkelfenster | Das Winkelfenster wird ab dem Beginn der Stufe gemessen. Es muss unterhalb des festgelegten unteren Winkelschwellenwerts liegen.