# Quellenverschraubung

Quellenverschraubungen verknüpfen je nach Konfiguration ein bestimmtes Verschraubungsprogramm mit einer oder zwei Kennnummern. Wenn die Kennnummer (durch ein externes Digitalsignal) an das Werkzeug gesendet wird und, falls erforderlich, das verknüpfte Endmontagewerkzeug (TAG) oder der verknüpfte Aufsatz verwendet werden, wird das verknüpfte Programm immer wieder ausgeführt, bis ein anderes Signal gesendet wird (oder ein anderes Endmontagewerkzeug montiert wird oder ein anderer Aufsatz aufgenommen wird). Es findet keine Gruppenzählung statt.

Um separate Listen mit der virtuellen Station zu verknüpfen, muss der virtuellen Station eine Quellenaufgabe zugewiesen werden. Wechseln Sie im Startmenü zu Integrierte Werkzeugsteuerung > Virtuelle Station und wählen Sie Aufgabe > Aufgabe ändern aus.

In diesem Abschnitt

- Quellen-Verschraubungs-Eigenschaften
- Eine quellenbasierte Verschraubung konfigurieren