# Coupler STRwrench à Power Focus

Avant d'entreprendre le processus de couplage :

- Veillez à ce que la fonction Bluetooth de l'outil et du coffret soit activée.

- Veillez à ce qu’il y ait des emplacements de couplage disponibles.

- Si possible, disposez d’une visibilité directe entre l'outil et le coffret.

- Veillez à ce qu'aucun autre outil ne soit en cours de couplage avec le coffret au même moment.

1. À l’écran d’accueil, touchez l'onglet Outil. Puis touchez l’icône de couplage dans le coin supérieur droit.

2. En haut de la boîte de dialogue Couplage, sélectionnez STRwrench.

3. Allumez le STRwrench ou, s’il est déjà allumé, connectez un smartHEAD à l’appareil.

4. Dès que la barre de progression sur l'écran de la clé commence à se charger, effectuez la séquence de couplage sur le clavier du STRwrench :

   - Si le STRwrench utilisé possède la première version de clavier, appuyez sur les touches dans l'ordre affiché dans l'image ci-dessous :

   - Si le STRwrench utilisé possède la nouvelle version de clavier, appuyez sur les touches dans l'ordre affiché dans l'image ci-dessous :

5. Lorsque le message Couplage Bluetooth apparaît sur l'écran de la clé, cliquez sur Bluetooth dans la fenêtre Couplage Power Focus.

6. Le processus de couplage se termine par l'un des résultats suivants :

   - Couplage réussi - l'outil a été couplé avec le coffret à l'aide du canal sélectionné.

   - Couplage non réussi - ceci est dû à l'une des raisons suivantes :

     - Aucun outil détecté pendant le processus de couplage. Veillez à ce que l'outil soit à portée et en mode couplage, puis cliquez sur Fermer et réessayez.

     - Plusieurs outils ont été trouvés pendant le processus de couplage. Veillez à ce qu'aucun autre outil ne soit en mode couplage, puis cliquez sur Fermer et réessayez.

     - Couplage déjà en cours. Veillez à ce que personne d'autre n'effectue de processus de couplage sur le coffret, puis cliquez sur Fermer et réessayez.

     - Échec du couplage. Cliquez sur Fermer et réessayez.

Pour d'autres informations, reportez-vous au Guide d'utilisation de Power Focus 8 et au Guide d'utilisation de Power Focus 6000.