# Vista de resultados en tiempo real

La página Resultados en tiempo real está disponible solo cuando la STRwrench funciona con la herramienta de controlador integrado.

En la barra inferior de la interfaz web de usuario de STRwrench, haga clic en el icono de resultados () para abrir la página Resultados en tiempo real.

Posición | Descripción
--- | ---
1 | Par objetivo.
2 | Resultado de par.
3 | Resultado de ángulo.
4 | Ángulo objetivo.
5 | Estado de resultado.
6 | Un apriete NOK proporcionará un estado detallado del apriete no satisfactorio.
7 | VIN (número de identificación del vehículo9 escaneado por el lector de códigos de barras.
8 | Cantidad de tiempo pasada entre el inicio y el fin del apriete.
9 | Número de lotes completados en la secuencia.
10 | Nombre de la secuencia de lotes.
11 | Número total de lotes en la secuencia.
12 | Resultado de cada lote completado en la secuencia: El lote en curso aparece en blanco. Un lote OK aparece en gris, con el número en un cuadrado. Un lote OK aparece en rojo, con el número en un cuadrado y tachado.
13 | Número de aprietes completados en el lote.
14 | Nombre del programa de apriete.
15 | Número total de aprietes en el lote.
16 | Número de aprietes completados en el lote: Un lote OK aparece en gris, con el número en un círculo. Un apriete OK aparece en rojo, con el número en un círculo y tachado.

Haga clic en las flechas a ambos lados de la página para cambiar la vista y visualizar el gráfico del apriete en curso.

Si deja la página Resultados en tiempo real, finaliza la sesión de resultados en tiempo real y se borra la información.