# Ajouter un lot à une séquence de lots

1. Aller à Séquence de lots dans le menu accueil. L'espace de travail affiche une liste de séquences de lots.

2. Sélectionner l'icône plus dans le coin supérieur droit.

3. Donner un nom à la séquence de lots.

4. Sélectionner les paramètres correspondants dans les réglages.

5. Sélectionner Configuration des lots > Modifier.

6. Sélectionner un Programme de serrage pour le lot.

7. Saisir la Taille du lot, c’est-à-dire, le nombre de serrages constituant le lot.

8. Saisir un Numéro d'identifiant en option.

La nouvelle séquence de lots recevra la première place libre dans la liste des séquences. Si aucun emplacement n’est disponible, elle sera placée à la fin de la liste et recevra le numéro d'index le plus bas disponible. Il est impossible de modifier le numéro d'index afin de réorganiser l'ordre de serrage du lot.