# 配置 PIN 设置

使用 PIN 码可防止未授权使用或意外改动工具。可以将多个用户添加到工具，每个用户设有独立的 PIN。注意：PIN 码未与工具配置关联，主要用于登录原因。

PIN 必须为 0000–9999 范围内的四位数。启用 PIN 且已达到配置的不活动时间后，将无法编辑工具配置。工具最多可以添加 10 个用户。

对 PIN 进行更改后，将记录进行更改的用户。这将显示在更改人列中，并添加到更改历史记录中。

激活 PIN 后，从 Web 用户界面访问该工具时需要输入 PIN 码。如果没有输入正确的 PIN，则用户界面将只能读取，而不能编辑。

激活 PIN 码

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择 PIN。选择配置。

2. 将 PIN 码开关设为开启。

   只有在列表中启用至少一个用户后，才可以启用 PIN。如果未启用用户，会出现一条警告信息。

3. 填写不活动超时（单位：秒），以设置在不活动时锁定工具的时间。

   不活动超时的默认值为 120 秒。注意：此为全局设置，无法按用户设定。

添加新用户

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择 PIN。选择配置。

2. 选择右上角的 + 图标。

3. 选择名称字段以编辑条目。

4. 在用户窗口中，输入一个名称。

5. 为用户输入 PIN 并确认 PIN。PIN 必须为 0000–9999 范围内的四位数。

   两个字段（输入 PIN和确认 PIN）中的 PIN 需要与应用的更改相符。

6. 选择权限。显示可用配置的列表。
   选中用户可以访问并进行更改的必要配置左侧的复选框。
   选中必要的配置后，选择确定。
   出现用户窗口。

   全选将同时选中所有可用配置。
   选中全不选将清除复选框并撤消选择。

   用户只能访问和更改在权限窗口中选中的配置，并且可以以只读访问方式浏览未选中的配置。对于未选中的配置，不允许进行任何更改。

7. 选择应用。

8. 在用户列表中，选中用户名左侧的复选框以启用用户。

   启用 PIN 时，工具将在配置的不活动超时后自动锁定。

   要禁用 PIN/用户，请清除用户名左侧的复选框。

启用或禁用用户

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择 PIN。选择配置。

2. 在用户字段中，选中用户名左侧的复选框以启用用户。

   启用 PIN 时，工具将在配置的不活动超时后自动锁定。

   要禁用 PIN/用户，请清除用户左侧的复选框。

注意：选择用户名并分别将启用开关设为开启或关闭，还可以启用和禁用 PIN。

删除用户

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择 PIN。选择配置。

2. 在用户字段中，选择用户名右侧的红色减号图标。

使用 PIN 登录

1. 选择右上角的挂锁图标。

2. 一个带有键盘的对话框将出现。输入 PIN 码，然后选择确定。

   启用 PIN 并且屏幕解锁后，用户界面右上角会出现一个打开的挂锁图标。

   通过选择打开的挂锁图标，可以再次手动锁定用户界面。