# Vue Résultats en direct

La page Résultats en direct n'est disponible que lorsque le STRwrench fonctionne avec le coffret intégré.

Dans la barre inférieure de l'interface utilisateur Web du STRwrench, cliquer sur l'icône des résultats () pour ouvrir la page des Résultats en direct :

Position | Description
--- | ---
1 | Couple cible.
2 | Résultat du couple.
3 | Résultat de l'angle.
4 | Angle cible.
5 | État du résultat.
6 | Un serrage NOK donnera un statut détaillé du serrage non réussi.
7 | NIV (numéro d'identification du véhicule) scanné par le lecteur de code-barres.
8 | Temps écoulé entre le début et la fin du serrage.
9 | Nombre de lots terminés dans la séquence.
10 | Nom de la séquence de lots.
11 | Nombre total de lots dans la séquence.
12 | Résultat de chaque lot terminé dans la séquence : Un lot en cours est coloré en blanc. Un lot OK est coloré en gris avec le numéro dans une case. Un lot NOK est coloré en rouge avec le numéro dans une case et barré.
13 | Nombre de serrages terminés dans le lot.
14 | Nom du programme de serrage.
15 | Nombre total de serrages dans le lot.
16 | Nombre de serrages terminés dans le lot : Un serrage OK est coloré en gris avec le numéro encerclé. Un lot NOK est coloré en rouge avec le numéro encerclé et barré.

Cliquer sur les flèches situées de part et d'autre de la page pour changer de vue et afficher le graphique du serrage en cours.

Si vous quittez la page Résultats en direct, la session de résultats en direct se termine et les données sont effacées.