# ユーザー設定

## 日時

日時は、イベントや結果が生じたときに正しいタイムスタンプを取得するように設定する必要があります。時間は、次の利用可能なソースのいずれかから取得します:

- 手動 - 日付、時刻、およびタイムゾーンは手動で設定します。

- NTP -日付と時刻は、ユーザーインターフェイスで定義された NTP (ネットワークタイムプロトコル) サーバーから取得されます。

日時の設定

1. ホームメニューの[設定]に移動し、左側のペインで[ユーザー設定]を選択します。

2. [日時] フィールドで、次のパラメーターを設定します:

   パラメーター | 説明
   --- | ---
   ソース | 時刻を取得するためのソース。
   NTP サーバー 1 | ツールに対して日時を提供する NTP サーバーの IP アドレス。
   サーバー 1 ステータス | OK/ステータスなし
   NTP サーバー 2 | ツールに対して日時を提供する NTP サーバーの IP アドレス。
   サーバー 2 ステータス | OK/ステータスなし
   日付 | ソースが手動に設定されている場合は、手動で入力した日付。
   時間 | ソースが手動に設定されている場合は、手動で入力した時刻。
   タイムゾーン | タイムゾーン。現地のタイムゾーンまたは UTC (協定世界時) などの標準タイムゾーンのいずれか

3. [適用] を選択します。

日付を設定した後は、STRwrench を再起動することをお勧めします。

## 言語設定

ユーザーインターフェイスは、次の 12 言語で利用できます:

- 英語

- チェコ語

- ドイツ語

- スペイン語

- フランス語

- 韓国語

- イタリア語

- 日本語

- ポルトガル語

- ロシア語

- スウェーデン語

- 中国

言語の変更

1. ホームメニューの[設定]に移動し、左側のペインで[ユーザー設定]を選択します。

2. 「言語」フィールドで、現在使用中の言語を選択し、リストから言語を選択します。

言語の変更はすぐに反映されます。

## トルクの単位を設定します

トルクの結果は、締め付けを行った後と、結果リストに保存した際の両方で、選択した単位で表示されます。

使用可能なトルク単位
単位 | 説明
--- | ---
cNm | センチニュートンメートル
dNm | デシニュートンメートル
Nm | ニュートンメートル
kNm | キロニュートンメートル
in·lbf | インチ・ポンド力
ft·lbf | フィート・ポンド力
in·ozf | インチ・オンス力
ft·ozf | フィート・オンス力
gf·cm | グラム力・センチメートル
kgf·cm | キログラム力・センチメートル
kgf·m | キログラム力・メートル

トルク単位の変更

1. ホームメニューの[設定]に移動し、左側のペインで[ユーザー設定]を選択します。

2. [トルク単位] フィールドで、現在使用されている単位を選択し、リストから単位を選択します。

トルクの単位の変更はすぐに反映されます。