# Configuration d'un lot source

1. Aller à Sources dans le menu accueil et sélectionner Serrage dans le volet de gauche.

2. Sélectionner l'icône plus dans le coin supérieur droit.

3. Donner un nom au lot source.

4. Donner au paramètre Abandon sur nouvel identifiant la valeur Oui si la lecture d'un nouvel identifiant doit provoquer l'abandon du scan précédent.

5. Sélectionner la Méthode d'identifiant (Chaînes pour le texte ou Numéro pour les valeurs numériques).

   Si la Méthode d'identifiant est réglée sur Chaînes, poursuivre avec les étapes suivantes :

6. Définir Ordre libre sur Marche si les chaînes peuvent être analysées quel que soit l’ordre.

   Les chaînes d’identifiants peuvent compter jusqu’à quatre chaînes différentes. Lorsque l’ordre libre est défini sur Arrêt, les chaînes doivent être analysées dans un ordre spécifique afin que le système reconnaisse la chaîne.

7. Si nécessaire, ajouter une chaîne d’identifiant en sélectionnant l’icône plus dans le paragraphe Configuration de la chaîne d’identifiant.

8. Sélectionner l’étiquette Nom pour la chaîne d'identifiant qui doit être modifiée. Dans la fenêtre contextuelle, les propriétés suivantes peuvent être indiquées par chaîne :

   - Nom - le nom de la chaîne

   - Longueur - la longueur de la chaîne Voir Combinaison des chaînes d'identifiant pour en savoir plus sur la concaténation de chaînes.

   - Positions significatives - les positions pertinentes dans la chaîne. Voir Positions significatives pour la lecture d'un code-barres pour en savoir plus sur les positions significatives.

   - Positions enregistrées - quelles positions doivent être enregistrées par le système. Voir Positions enregistrées pour en savoir plus sur les positions enregistrées.

   Le numéro ID (1 à 4) de la fenêtre des propriétés de la chaîne ne peut pas être modifié, mais peut uniquement être utilisé pour naviguer entre les différentes chaînes.

   Une erreur peut survenir lorsque Ordre libre est défini sur Marche, et que les longueurs des différentes chaînes sont dupliquées. La séquence numérisée n’active alors pas un programme de serrage. Pour remédier à cette erreur, définissez Ordre libre sur Arrêt, ou ajustez les longueurs de chaîne.

9. Sélectionner Modifier au bas du champ Configuration de la chaîne d'identifiant.

   Dans la fenêtre Modifier, indiquer les chaînes (dans la colonne La chaîne contient) qui doivent être liées à telle ou telle séquence de lots (dans la colonne Active). Sélectionner l'icône plus au bas pour ajouter d'autres chaînes.

   Les caractères génériques peuvent être utilisés en saisissant le « contenu de la chaîne ». Le(s) caractère(s) générique(s) peuvent être utilisés à toute position dans la chaîne. Aucune séquence de lots n’est activée en cas de résultat de correspondance ambigu.

   Le caractère générique est un . (période)

Informations pertinentes

- Positions enregistrées