# Créer un programme de serrage

1. Aller à Serrage dans le menu accueil.

2. Sélectionner l'icône plus.

3. Dans la fenêtre Choisir le mode de fonctionnement, sélectionner Serrage.

4. Ouvrir la fenêtre Propriétés et saisir une Limite de couple maximum valide pour l’outil spécifique. Appuyer sur Entrée. Fermer la fenêtre Propriétés.

5. Ouvrir le panneau Étapes sur la droite et glisser-déposer les étapes pour créer un programme de serrage.

6. Définir les Dispositifs de surveillance et les Restrictions pour chaque étape le cas échéant et appuyer sur la touche Entrée.