# Présentation du système

Un système de fabrication peut comporter des blocs fonctionnels tels que l'indique la figure :

A | Réseau de l'usine. | H | Port usine du coffret : connecté au réseau de l'usine.
B | ACDC : pour le stockage des résultats de serrage et l'analyse statistique. | I | Coffret Power Focus 6000 / Power Focus 4000 : utilisé avec les outils portatifs.
C | Serveur ToolsTalk 2 : pour la configuration et le réglage des paramètres des coffrets et des outils. | J | STRwrench : connecté au coffret à l'aide d'une connexion sans fil.
D | PC industriel (IPC) : utilisable comme terminal client vers les serveurs ToolsTalk 2 et ToolsNet. | K | Coffret Flex PF6 : utilisé avec les outils embarqués.
E | Ordinateur portable connecté au réseau de l'usine : utilisable comme terminal client vers les serveurs ToolsTalk 2 et ToolsNet. | L | Le cloud Internet.
F | Ordinateur de service : peut être connecté au port de service d'un coffret ou de STRwrench. | M | ACLP (Portail de licences Atlas Copco) : implanté chez Atlas Copco, il permet la prise en charge des fonctionnalités sous licence dans le système de gestion des fonctionnalités (FMS).
G | Port de service du coffret : peut être utilisé pour connecter un ordinateur de service. |  |