# 导出和导入配置

导出和导入功能用于导出事件和拧紧结果以在外部程序中进行分析，并允许在工具之间传输拧紧程序、批次和工具配置。

导出功能用于：

- 导出拧紧结果和事件用于进一步处理。

- 导出日志文件，以用作 Atlas Copco 服务工程师的调试援助。

- 导出可用于将设置复制到另一个工具的工具配置。

导出配置

1. 转到主菜单中的集成控制器工具。在左侧窗格中选择导出/导入。

2. 从工具中选择要导出的内容：所有信息或设置和配置。

   选择设置和配置时，不会将包含结果或事件的文件导出到存档中。使用此设置，导出所需的时间更少。

3. 选择导出。系统将显示一条选择保存或检索导出文件位置的提示信息。

导入配置

1. 转到主菜单中的集成控制器工具。在左侧窗格中选择导出/导入。

2. 选择导入。在使用导入功能时，拧紧程序、批次、附件和工具的所有设置都将更新为导入文件的设置。但是，不会导入网络、PIN 以及结果和事件的设置。

3. 在对话框中选择继续以开始导入。

此部分内容

- 导出的信息和文件格式