# Wesentliche Lese-Positionen in der Barcode-Zeichenfolge

Die Positionen im Barcodestring sind einer Zahl zwischen 1 und 1024 zugeordnet. Die erste Position des Strings ist 1 und die letzte ist 1024.

Die signifikanten Stellen müssen unter Einhaltung der in der Tabelle unten aufgeführten Regeln spezifiziert werden.

Beschreibung | Signifikante Stellen | Gültige Konfiguration | Mit der voreingestellten Zeichenfolge zu übereinstimmende Barcode-Zeichenfolge
--- | --- | --- | ---
Signifikante Stellen in der Reihenfolge | 1,2,3,7,8 | OK | ABCGH
Signifikante Stellen in optionaler Reihenfolge | 7,1,2,3,8 | OK | GABCH
Zahlenbereich | 1-3,7-8 | OK | ABCGH