# 保存された結果ビュー

このツールは、統合コントローラーを使用して実行された操作の結果と、STWrench を STpad または STpalm に接続して実行された操作の結果を保存します。

保存された結果を表示する

1. ホームメニューの[レポート]に移動し、左側のペインで[結果]を選択します。

2. [すべての結果を表示]を選択します。結果リストは次についての情報を表示します。

   - 日付: 締め付けが行われた日時。

   - 締め付けプログラム: 締付けプログラムの列には、マルチステップ締付けプログラム名、またはバッチシーケンス名、続いてバッチシーケンス内の締付けプログラム名が表示されます。

   - 結果: トルク/角度の結果

   - 制限: 制限列には、ユーザーがステップモニターまたはステップ制限 (ステップレベル) 、またはプログラムモニターまたはプログラム制限 (マルチステッププログラムレベル) を設定した場合にのみ表示されます。

     ステップモニター、ステップ制限、プログラムモニター、およびプログラム制限は、最終トルクと最終角度に適用されます。

   - 詳細: 締め付け/緩め結果の詳細です。

   - トレースチェックボックス: トレースチェックボックスを選択すると、対応する結果が同期トレース結果ビューに表示されます。

   赤いバーでマークされた結果のステータスはNGです。NG結果の説明については、 NG結果リストを参照してください。

3. リストから結果を選択して、トレース結果ビューに入ります。
   [トレース結果ビュー]ウィンドウには、締め付けのライフサイクルが段階的に表示されます。
   締め付けが NG の場合、 トレース結果ビュー に、原因となったステップモニターまたはステップ制限が表示されます。

トレースグラフの右上コーナーで、左矢印/右矢印を選択して、必要なトレースグラフを表示させます。
次のトレースグラフが使用できます。

- トルク/時間

- トルク/角度

- 角度/時間

トレースグラフでは、ズームイン/ズームアウト、トレースの移動、特定のポイントのx軸とy軸の値の読み取りが可能です。
トレースグラフの左下コーナーで、「+」を選択してズームイン、「-」を選択してズームアウト、または、「正方形のアイコン」を選択してズームレベルをデフォルトビューにリセットします。

トレース結果ビューウィンドウの下部に、詳細なステップ情報が表示されます。

本セクション内

- 同期トレースの表示