# Präferenzen

## Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit müssen eingestellt werden, damit für Ereignisse und Ergebnisse der korrekte Zeitstempel verwendet wird. Die Zeit wird aus einer der verfügbaren Quellen abgerufen:

- Manuell − Datum, Uhrzeit und Zeitzone werden manuell eingestellt.

- NTP − Datum und Uhrzeit werden von einem in der Benutzeroberfläche definierten NTP (Network Time Protocol)-Server bezogen.

Datum und Uhrzeit festlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Voreinstellungen aus.

2. Legen Sie im Feld Datum und Uhrzeit die folgenden Parameter fest:

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Quelle | Quelle zum Abrufen der Uhrzeit.
   NTP Server 1 | IP-Adresse eines NTP-Servers, der Datum und Uhrzeit für das Werkzeug bereitstellt.
   Server 1 Status | OK/Kein Status
   NTP Server 2 | IP-Adresse eines NTP-Servers, der Datum und Uhrzeit für das Werkzeug bereitstellt.
   Server 2 Status | OK/Kein Status
   Datum | Das Datum wird manuell eingegeben, wenn die Quelle auf „manuell“ eingestellt ist.
   Zeit | Die Uhrzeit wird manuell eingegeben, wenn die Quelle auf „manuell“ eingestellt ist.
   Zeitzone | Die Zeitzone – entweder der Standort oder eine Standardzeitzone wie beispielsweise UTC (koordinierte Weltzeit)

3. Wählen Sie APPLY aus.

Es wird empfohlen, den STRwrench nach der Einstellung des Datums neu zu starten.

## Einrichtung der Sprache

Die Benutzeroberfläche ist in den folgenden zwölf Sprachen verfügbar:

- Englisch

- Tschechisch

- Deutsch

- Spanisch

- Französisch

- Koreanisch

- Italienisch

- Japanisch

- Portugiesisch

- Russisch

- Schwedisch

- Chinesisch

Sprache ändern

1. Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Voreinstellungen aus.

2. Wählen Sie im Feld Sprache die aktuell verwendete Sprache und wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus.

Die Sprachänderung wird sofort wirksam.

## Einstellung der Drehmomenteinheit

Drehmomentergebnisse werden in der ausgewählten Einheit sowohl nach Ausführung einer Verschraubung als auch bei der Speicherung in der Ergebnisliste angezeigt.

Zur Verfügung stehende Drehmomenteinheiten
Einheit | Beschreibung
--- | ---
cNm | Zentinewtonmeter
dNm | Dezinewtonmeter
Nm | Newtonmeter
kNm | Kilonewtonmeter
in·lbf | Pfundkraft-Zoll
ft·lbf | Pfundkraft-Fuß
in·ozf | Unzekraft-Zoll
ft·ozf | Unzekraft-Fuß
gf·cm | Grammkraft-Zentimeter
kgf·cm | Kilogrammkraft-Zentimeter
kgf·m | Kilogrammkraft-Meter

Änderung der Drehmomenteinheit

1. Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Voreinstellungen aus.

2. Wählen Sie im Feld Drehmomenteinheiten die aktuell verwendete Einheit und wählen Sie eine Einheit aus der Liste aus.

Eine Änderung der Drehmomenteinheit wird sofort umgesetzt.