# Vista de resultados guardados

La herramienta almacena los resultados de las operaciones realizadas utilizando el controlador integrado o conectando la STRwrench a un Stpad o un STpalm.

Consultar los resultados almacenados

1. Vaya a Informes en el menú de inicio y seleccione Resultados en el panel izquierdo.

2. Seleccione Ver todos los resultados. La lista de resultados mostrará información sobre:

   - Fecha: fecha y la hora en la que se realizó el apriete.

   - Programa de apriete: La columna del programa de apriete muestra el nombre del programa de apriete de apriete Multistep o el nombre de la secuencia de lotes seguido por el nombre del programa de apriete con la secuencia de lotes.

   - Resultado: Restricción de par/ángulo.

   - Límites: La columna Límites aparece únicamente cuando el usuario configura Supervisión de etapa o Restricción de etapa (nivel de etapa), o Supervisión de programa o Restricciones de programa (nivel de programa Multistep).

     Supervisiones de etapa, Restricciones de etapa, Supervisiones de programa y Restricciones de programa son aplicables para Par final y Ángulo final.

   - Detalles: Detalles de los resultados de apriete/afloje.

   - Casilla de trayectoria: Si selecciona una casilla de trayectoria, el valor correspondiente aparecerá en la Vista de resultado de trayectoria sincronizada.

   Los resultados marcados con una barra roja tienen un estado NOK. Para consultar las descripciones de todos los resultados NOK, consulte la Lista de resultados NOK.

3. Seleccione un resultado en la lista o acceda a la Vista de resultados de trayectoria.
   La ventana Vista de resultados de trayectoria muestra, etapa a etapa, el ciclo del apriete.
   Cuando el apriete es NOK, la Vista de resultados de trayectoria muestra la supervisión de etapa o la restricción de etapa que lo ha causado.

En la esquina superior derecha del gráfico de la trayectoria, seleccione las flechas izquierda/derecha para mostrar el gráfico de trayectoria necesario.
Están disponibles los siguientes gráficos de trayectoria:

- Par/tiempo

- Par/ángulo

- Ángulo/tiempo

En el gráfico de trayectoria, puede ampliar/reducir, mover la trayectoria y leer los valores del eje x y el eje y en un punto específico.
En la esquina inferior izquierda del gráfico de trayectoria, seleccione «+» para ampliar, «-» para reducir, o el «icono cuadrado» para restablecer el nivel de ampliación a la vista predeterminada.

En la parte inferior de la ventana Vista de resultados de trayectoria puede consultar información detallada sobre la etapa.

En esta sección

- Ver las trayectorias sincronizadas