# Configurar un selector de bocas

El selector de bocas es una bandeja de bocas con LED que sirve de asistencia al operario a la hora de seleccionar la boca correcta para el procedimiento de apriete, por ejemplo, una secuencia de lotes. Cuando se utiliza más de un programa de apriete, resulta cómodo usar un selector. Cuando se levanta una boca, se seleccionará el programa de apriete correspondiente.

Es posible conectar varios selectores de bocas a la estación virtual.

Para conectar el selector de bocas a la estación virtual, vaya a Herramienta de controlador integrado > Estación virtual > Accesorios y seleccione Seleccionar accesorios.

Para configurar el selector de bocas, consulte las Instrucciones de producto Selector de bocas.

Configurar un selector de bocas

1. Vaya a Configuraciones en el menú de inicio y seleccione Selector de bocas en el panel izquierdo.

2. Asigne un Nombre a la configuración.

3. Seleccione Editar.

4. Seleccione Añadir o Eliminar para el número de ranuras de boca correcto. Seleccione todas las ranuras que deban estar activas (indicado en azul).

5. Configure Control como Externo si la selección de boca se debe controlar mediante un sistema externo.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=cmU9pYL-kL4