# Kategorie Zusammenfassung

Die Kategorie Zusammenfassung des Messmodus variiert je nach ausgewähltem Prüfungstyp.

Kategorie „Zusammenfassung“ für Cp/Cpk

- Drehmomentgrenzwerte: Die für die Prüfung konfigurierte obere und untere Drehmomentgrenze.

- Testergebnis: Ergebnis des Tests (IO oder NIO).

- Minimales Cp: Wert des minimalen für die Prüfung konfigurierten Cp.

- Cp: Wert des Cp-Index, berechnet während des Tests anhand der gemessenen Werte.

- Minimales Cpk: Wert des minimalen für die Prüfung konfigurierten Cpk.

- Cpk: Wert des Cpk-Index, berechnet während des Tests anhand der gemessenen Werte.

Kategorie „Zusammenfassung“ für SPC

- Drehmomentgrenzwerte: Die für die Prüfung konfigurierte obere und untere Drehmomentgrenze.

- X: Durchschnittswert der Ergebnisse der Prüfung.

- Bereich: Wertebereich nach ISO-Norm.

- Regeln: Für die Prüfungen aktivierte Regeln und ihr jeweiliger Status:

  - Grüne Kennzeichnung: Die Regel wurde bestanden.

  - Rote Kennzeichnung: Die Regel wurde nicht bestanden.

  - Graue Kennzeichnung: Die Anzahl der Werte ist nicht ausreichend um zu bestimmen, ob die Regel bestanden wurde oder nicht.

Tippen Sie auf den Bereich Regeln auf dem Bildschirm, um die Seite Ergebnisse SPC-Regelprüfung zu öffnen und eine vollständige Beschreibung der einzelnen Regeln anzuzeigen.

Tippen Sie auf Info , um eine Seite mit den folgenden Informationen zum Vorgang zu öffnen:

- Drehmomentgrenzwerte: Die für die Prüfung konfigurierte obere und untere Drehmomentgrenze.

- Verbindung: Name der mit der Prüfung verknüpften Verbindung.

- Prüfung: Name der ausgeführten Prüfung.