# Cp/Cpk-Test

Der Cp/Cpk-Test bewertet die Fähigkeit eines Prozesses hinsichtlich Wiederholbarkeit und Genauigkeit, um zu überprüfen, ob er bestimmte Anforderungen erfüllt.
Dieser Test analysiert die Ergebniswerte des Prozesses in Relation zu einem Toleranzbereich, der durch eine Ober- und eine Untergrenze definiert ist.

Die Test-Bewertung basiert auf zwei Indizes:

- Der Cp-Index beschreibt die Prozessfähigkeit, die als Anzahl der Male verstanden wird, die die Spanne der Ergebniswerte in den Toleranzbereich fällt. Das bedeutet, dass der Cp-Index beschreibt, wie nah die erfassten Ergebniswerte beieinander liegen, sowie die Wiederholbarkeit des Prozesses, ohne zu berücksichtigen, wie diese Werte in Bezug auf die oberen und untere Toleranzgrenzen positioniert sind.

- Der Cpk-Index beschreibt die Prozessfähigkeit korrigiert nach der Position der Ergebniswerte innerhalb des Toleranzbereiches. Das bedeutet, dass der Cpk-Index ausdrückt, wie nah die erfassten Ergebniswerte beim Sollwert liegen (Mitte des Toleranzbereiches), und so die Genauigkeit des Prozesses sowie dessen Wiederholbarkeit bestimmt.

A | Obere Toleranzgrenze | D | Cp: Niedrig / Cpk: Niedrig
B | Sollwert | E | Cp: Hoch / Cpk: Hoch
C | Untere Toleranzgrenze | F | Cp: Hoch / Cpk: Niedrig

Wenn Cpk > 1 und Cp > 1 sind, ist der Prozess geeignet und die Prozessergebnisse liegen innerhalb der Toleranzgrenzen.

Wenn Cpk < 1 und Cp < 1 sind, ist der Prozess möglicherweise nicht geeignet und die Prozessergebnisse liegen nicht innerhalb der Toleranzgrenzen.

Wenn Cpk < 1 und Cp > 1 sind, ist der Prozess möglicherweise geeignet, jedoch nicht zentriert, und die Ergebnisse liegen nicht innerhalb der Toleranzgrenzen.