# Verktyg med skannertillbehör

1. Sätt fast gummiskyddet på verktygets motorkåpa.

2. Fäst klämringarna på gummiskyddet.

   OBS

   Kontrollera att klämringarna anpassas med flänsen mot skannern.

3. Fäst spännringen på verktyget genom att trycka på den på klämringarna.

   OBS

   Se till att gummihöljet och klämringarna är i linje.

4. Säkra spännringen med en låsring i slitsen för klämringarna.