# Förlängning för fixturering

Förlängningen för fixturering monteras direkt på verktyget mellan vinkelhuvudet och växellådan.

Atlas Copco rekommenderar denna lösning.

Denna fixtur kan användas för alla modeller av Tensor STB/ST/STR/ES61, oavsett storlek.

För att montera fixturen på verktyget, måste den främre delen av verktyget demonteras och sedan monteras på nytt. Det krävs en extra främre monteringsmutter.