# Extensión para montaje

La extensión para montaje se instala directamente en la herramienta entre el cabezal angulado y la caja de engranajes.

Atlas Copco recomienda esta solución.

Este dispositivo puede utilizarse en todos los modelos Tensor STB/ST/STR/ES61, independientemente del tamaño.

Para instalar el dispositivo en la herramienta, la parte delantera de ésta debe desmontarse y después volverse a montar. Se necesita una tuerca de fijación delantera extra.