# Przedłużka do mocowania

Przedłużka do mocowania jest zamontowana bezpośrednio na narzędziu pomiędzy głowicą kątową a przekładnią.

Firma Atlas Copco zaleca to rozwiązanie.

To mocowanie może być używane ze wszystkimi modelami Tensor STB/ST/STR/ES61, bez względu na rozmiar.

Aby zamontować to mocowanie na narzędziu, należy zdemontować, a następnie ponownie zmontować przednią część narzędzia. Wymagana jest dodatkowa przednia nakrętka mocująca.