# Erweiterung für die Aufspannvorrichtung

Die Erweiterung für die Aufspannvorrichtung wird direkt am Werkzeug zwischen Winkelkopf und Getriebe befestigt.

Diese Lösung wird von Atlas Copco empfohlen.

Diese Aufspannvorrichtung kann für alle Tensor STB/ST/STR/ES61-Modelle, unabhängig von der Größe, verwendet werden.

Zur Befestigung der Aufspannvorrichtung am Werkzeug muss das Vorderteil des Werkzeugs demontiert und anschließend wieder angebracht werden. Eine zusätzliche vordere Befestigungsmutter ist erforderlich.