# Pour tous les outils équipés d'un multiplicateur de couple

De préférence, placer le dispositif de fixation sur la cannelure à l'extrémité du multiplicateur.

Si cela n'est pas possible, il convient de placer le dispositif de fixation sur le multiplicateur ou sur la plaque de fixation. La raison en est la suivante : l'outil n'est pas dimensionné pour le couple élevé que le multiplicateur peut délivrer.