# Använda borren

VARNING

Klämrisk

Håll dig på säkert avstånd från verktyget vid drift. Ett verktyg som roterar kan orsaka allvarliga kroppsskador.

- Se til att inga kroppsdelar är i närheten av verktyget vid drift.

Du kan använda borren enligt följande:

För att snabbt flytta fram borrkronan till arbetsytan ... | tryck på knappen rapid advance (tillval). Se till att stoppa borrkronan på ett säkert avstånd från arbetsytan.
För att starta borrning ... | tryck på startknappen.
För att stoppa borrning och dra tillbaka spindeln till startläget ... | tryck på dra tillbaka-knappen.
För att stänga av motorn i nödfall ... | tryck på nödstoppsknappen.
För att återställa nödstoppet och återgå till normal drift ... | dra i nödstoppsknappen. Koppla ur luftslangen och anslut den sedan igen för att återställa luftlogiken.