# Funcionamiento del taladro.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Mantenga una distancia de seguridad desde la herramienta durante el funcionamiento. Una herramienta giratoria puede provocar lesiones corporales graves.

- Asegúrese de que no hayan partes del cuerpo cerca de la herramienta durante el funcionamiento.

Puede utilizar el taladro de la siguiente manera:

Para que la broca avance rápidamente a la superficie de trabajo... | pulse el botón de avance rápido (opcional). Asegúrese de detener la broca a una distancia segura de la superficie de trabajo.
Para comenzar a taladrar... | pulse el botón de arranque.
Para parar de taladrar y retraer el eje a la posición de inicio... | pulse el botón de retracción.
Para detener el motor en caso de emergencia... | pulse el botón de parada de emergencia.
Para reiniciar la parada de emergencia y restaurar el funcionamiento normal... | tire del botón de parada de emergencia. Desconecte la manguera de aire y vuelva a conectarla para reiniciar la lógica de aire.