# Préparation pour les broches 4141 0253 XX

À l'aide de cette broche, vous pouvez définir votre propre taille de filetage.

Avant de procéder aux préparatifs correspondant à cette broche, lire les consignes qui suivent :

1. Déposer les bagues de la broche.

2. Insérer la broche dans un mandrin à pince Ø16 mm.

3. Serrer le mandrin à pince au niveau du filetage de la broche. Le filetage ne doit pas dépasser de plus de (L1). Voir la figure ci-dessous.

4. Noter la dimension de la profondeur de perçage (L2) et la taille du filetage (L3). Voir la figure ci-dessous.