# Lopatkový motor (suchý vzduch)

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů | 4081 0457 90 |  |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů | 4141 0168 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90