# Utilisation de la perceuse

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Garder une distance de sécurité suffisante avec l’outil pendant son fonctionnement. Un outil en rotation peut provoquer de graves blessures corporelles.

- Veiller à ce qu’aucune partie du corps ne soit près de l’outil pendant son fonctionnement.

Vous pouvez utiliser la perceuse comme suit :

Pour avancer rapidement le foret sur la surface à travailler... | appuyer sur le bouton d'avance rapide (en option). Veiller à arrêter le foret à une distance de sécurité de la surface à travailler.
Pour démarrer le perçage... | appuyer sur le bouton de démarrage.
Pour arrêter le perçage et rétracter la broche en position de départ... | appuyer sur le bouton de rétraction.
Pour couper le moteur en cas d'urgence... | appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
Pour réarmer l'arrêt d'urgence et rétablir le fonctionnement normal... | tirer le bouton d'arrêt d'urgence. Débrancher le flexible pneumatique, puis le rebrancher sur l'unité de logique d'air.