# Aplicaciones

Al manejar herramientas manuales, como destornilladores y aprietatuercas, se recomienda utilizar brazos de reacción para facilitar su accionamiento. Los brazos de reacción de la serie SMC tienen un rango de funcionamiento amplio y son fáciles de colocar y manejar. Están diseñados para operaciones de alta exigencia y para periodos prolongados. Los brazos de reacción hacen que el montaje sea más estable y reducen el desgaste de accesorios como brocas o llaves. Se recomienda combinar los brazos de reacción de la serie SMC con un equilibrador.

Los brazos de reacción reducen el trabajo que realiza el operador con el brazo, muñeca y hombro, porque reducen la vibración, el esfuerzo y el peso en las acciones repetitivas. Incluso un número reducido de acciones repetidas puede dar lugar a lesiones por movimientos repetitivos.