# Naplnenie oleja do jednotky impulzu

Z dôvodu možnosti drobného úniku oleja z jednotky impulzu môže byť potrebné dopĺňať olej aj medzi pravidelnými intervalmi údržby. Frekvencia tohto postupu závisí od typu aplikácie, počtu cyklov, doby uťahovania atď. Indikáciou nedostatku oleja je znížený uťahovací moment a zvýšená frekvencia impulzov.

Po demontáži jednotky impulzu naplňte olej podľa nižšie uvedenej operácie č. 1 – 3. Spustite stroj vo zveráku na 10 sekúnd podľa nižšie uvedenej operácie č. 5. Potom pokračujte podľa operácie č. 6 – 11. Pre najlepší výkon používajte olej pre jednotku impulzu Bio od spoločnosti Atlas Copco. Súprava na dopĺňanie oleja sa skladá z jednotku impulzu Bio 150 ml a striekačky od spoločnosti Atlas Copco (1 ml). Objednávacie č.: 4081 0121 90.