# Regulagem da Pressão do Ar

O regulador deve ser ajustado para a pressão mais baixa esperada na linha.

Ajustar a pressão do ar trará as seguintes consequências:

- Reduzir a pressão do ar resultará em uma ferramenta mais lenta, porém mais precisa.

- Aumentar a pressão do ar resultará em uma ferramenta mais rápida, porém menos precisa.

Caso a pressão da linha de ar comprimido seja abaixo de cinco bares, recomenda-se uma ferramenta da série EP L (projetada para instalações de baixa pressão).