# Regulácia tlaku vzduchu

Nezabudnite regulátor nastaviť na najnižší očakávaný tlak v potrubí.

Nastavenie tlaku vzduchu bude mať nasledujúce dôsledky:

- Zníženie tlaku vzduchu bude mať za následok pomalší, avšak presnejší nástroj.

- Zvýšenie tlaku vzduchu bude mať za následok rýchlejší, avšak nepresnejší nástroj.

Ak je tlak zo vzduchového potrubia pod hodnotou 5 bar, odporúča sa nástroj z radu EP-L (dimenzovaný na nízkotlakové inštalácie).