# Para preencher a unidade de pulso com óleo

Devido a possíveis microvazamentos de óleo na unidade de pulso, pode ser necessário completar o óleo da unidade entre intervalos regulares de revisão. A frequência deste procedimento depende do tipo de aplicação, do número de ciclos, tempo de aperto etc. Uma indicação de que não há óleo suficiente é a redução do torque de aperto e um aumento da frequência de pulso.

Após a desmontagem da unidade de pulso, preencha com óleo de acordo com a operação Nº 1 a 3 abaixo. Funcione a máquina em um torno de bancada por 10 segundos, de acordo com a operação Nº 5 abaixo. Depois continue de acordo a operação Nº 6 a 11. Para um melhor desempenho, utilize o óleo Bio para unidades de pulso da Atlas Copco. O kit de preenchimento com óleo é composto por Óleo para Unidades de Pulso da Atlas Copco Bio 150 ml e uma seringa (1 ml). Nº do pedido 4081 0121 90.