# Fylla på pulsenheten

Håll pulsenheten vid normal rumstemperatur.

Före påfyllning: Vänta tills bubblorna i oljan har försvunnit – minst 30 minuter efter senaste körningen. Kontrollera att det inte finns några bubblor i oljan och att pulsenheten är helt full (100 %) innan du minskar oljevolymen enligt punkt 10.

Rätt oljemängd: Fyll till 100 % och minska sedan enligt tabellen. Efter påfyllningen – Kontrollera åtdragningsmomentet och pulsfrekvensen enligt testmetoderna.

Oljevolymen ska reduceras från 100 % | Ungefärlig oljevolym i pulsenheten
--- | ---
0.6 ± 0.05 ml | 9.5 ml