# Počiatočné nastavenie momentu

Na minimalizáciu rizika poškodenia skutočného spoja odporúčame nastaviť moment trochu nižšie na skúšobnom spoji než moment požadovaný pre aplikáciu. Na skúšobnom spoji použite rovnaké vybavenie, ako napríklad nadstavce, nástrčky a tlak vzduchu, aké sa použijú na skutočnom spoji.

A | Snímač momentu IRTT
B | Skúšobný spoj
C | Analyzátor ST

Vždy si overte nastavenia momentu na vašom skutočnom spoji.