# Napełnianie jednostki impulsowej

Jednostkę impulsową należy utrzymywać w temperaturze pomieszczenia.

Przed przystąpieniem do napełniania: Odczekać co najmniej 30 minut po ostatnim uruchomieniu, aż pęcherzyki w oleju znikną. Sprawdzić, czy w oleju nie ma pęcherzyków i czy jednostka impulsowa jest całkowicie napełniona (100%) przed zredukowaniem ilości oleju zgodnie z czynnością z punktu 10.

Prawidłowa ilość oleju: Napełnić do 100%, a następnie zredukować zgodnie z tabelą. Po uzupełnieniu oleju należy sprawdzić moment dokręcania i częstotliwość impulsów zgodnie z metodami testowymi.

Objętość oleju, która ma zostać redukowana z 100% | Przybliżona objętość oleju w jednostce pulsacyjnej
--- | ---
0.6 ± 0.05 ml | 9.5 ml