# Napełnianie jednostki impulsowej olejem

Z powodu możliwości mikrowycieku oleju z jednostki pulsacyjnej, konieczne może być uzupełnienie oleju w jednostce między regularnymi naprawami. Częstotliwość tej procedury zależy od rodzaju zastosowania, liczby cykli, czasu dokręcania itp. Oznaką zbyt małej ilości oleju jest zmniejszony moment dokręcania i zwiększona częstotliwość impulsów.

Po zdemontowaniu jednostki pulsacyjnej uzupełnić w niej olej, wykonując czynności z punktów od 1 do 3 poniżej. Uruchomić maszynę w imadle na 10 sekund, wykonując czynność z punktu 5 poniżej. Następnie kontynuować, wykonując czynności z punktów od 6 do 11. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować olej do modułu pulsacyjnego Atlas Copco Bio. W skład zestawu do napełniania olejem wchodzi olej do modułu pulsacyjnego Atlas Copco Bio (150 ml) i strzykawka (1 ml). Numer katalogowy: 4081 0121 90.