# Tamaños recomendados de la manguera

Asegúrese de que todas las conexiones, adaptadores y acoplamientos superen el diámetro interno mínimo recomendado correspondiente al tamaño recomendado de la manguera de la herramienta. Consulte los ejemplos en esta tabla. El tamaño recomendado de la manguera de una herramienta específica se encuentra en «Especificaciones técnicas» en https://servaid.atlascopco.com

Tamaño recomendado de la manguera | Diámetro interior mínimo para todos los acoplamientos y adaptadores
--- | ---
8 mm | 7 mm
10 mm | 7 mm
13 mm | 9,4 mm