# Ajuste Inicial do Torque

Para minimizar o risco de danos à junta real, recomendamos definir um torque ligeiramente menor no teste do que o torque desejado para a aplicação. Certifique-se de usar o mesmo equipamento, como por exemplo extensões, soquetes e pressão de ar nas juntas de teste, como será usado na junta real.

A | Transdutor de torque IRTT
B | Junta de teste
C | Analisador ST

Certifique-se de sempre verificar as definições de torque na sua junta real.