# 2 Definire il punto di curvatura della barra di reazione, Fig. A

Usare un pezzo di carta per realizzare il disegno e le misure. Usare un righello e un goniometro per disegni accurati.

- Determinare l'angolo minimo a secondo la tabella.

- Determinare il punto di contatto (K) della barra di reazione. Allontanarlo il più possibile dalla mezzeria dell'utensile.

- Misurare l'angolo risultante a e assicurarsi che sia maggiore del valore in tabella per la coppia selezionata.